PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE		
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GERÊNCIA DE INSTALAÇÕES - GEINS		

1 - Dados	
da Obras				

Objeto: Município:	
Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC Rio Branco	
PARÂMETROS
Data-base		
SINAPI
12/2024	
Endereço:	Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde	BDI de Serviços:	-	23,43%	
Data:	17/02/2025	BDI Diferenciado:	-	17,72%	
Revisão:	REV 03 (FEV-2025)	Enc. Sociais sem desoneração:	-	115,79%	

2 - Resumo do Orçamento

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO ITEM	PREÇO TOTAL	%	

1	
INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	
UND	
1,00	
53.746,52	
53.746,52	
10,20%	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	22.314,00	22.314,00	4,23%	
3	MURO	UND	1,00	451.035,43	451.035,43	85,57%	
		
TOTAL GERAL (R$) >>		
527.095,95	
0,00	
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:	
QUINHENTOS E VINTE SETE MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	

3	- Documentos

3.1	- Resumo do Orçamento;
3.2	- Orçamento Sintético (Anexo1);
3.3	- Memória de Cálculo (Anexo2);
3.4	- Composições Analíticas (Anexo3);

IVO WICIUK JÚNIOR

3.5	- Cronograma Físico-financeiro (Anexo4);	ENGENHEIRO CIVIL - CREA RNP 10043753-2, 8787D-AC
3.6	- Composição de BDI (Anexo5);
3.7	- Encargos Sociais (Anexo6).
3.8	- Curva ABC (Anexo7);

Rio Branco - Acre, 17 de fevereiro de 2025
Revisão do Orçamento - REV 03 (FEV-2025)

Objeto:

Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC

PARÂMETROS	SINAPI
Data-base	12/2024

Município: Rio Branco
Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde

BDI de Serviços:	-	23,43%

BDI Diferenciado:	-	17,72%

Data:

17/02/2025

Enc. Sociais sem desoneração:	115,79%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO	

ITEM	
CÓDIGO	
FONTE	
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	
UND	
QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			
1
1.1			INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
PLACAS						53.746,52	
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00	454,88	561,46	1.684,38		
1.2			INSTALAÇÕES INICIAIS E CANTEIROS							

1.2.1	
CP-CAN080	
Próprio	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 89957
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REFERÊNCIA SINAPI 12/203 - COMPOSIÇÃO 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REFERÊNCIA SINAPI 12/203 - COMPOSIÇÃO 93583 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 - COMPOSIÇÃO 93584
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 - COMPOSIÇÃO 93210
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 - COMPOSIÇÃO 93212	
UN	
1,00	
136,55	
168,54	
168,54		

1.2.2	
CP-CAN077	
Próprio		
m²	
12,00	
325,20	
401,39	
4.816,68		

1.2.3	
CP-CAN078	
Próprio		
m²	
10,50	
406,67	
501,95	
5.270,48		

1.2.4	
CP-CAN071	
Próprio		
m²	
9,00	
607,66	
750,03	
6.750,27		

1.2.5	
CP-CAN073	
Próprio		
m²	
12,00	
607,66	
750,03	
9.000,36		

1.2.6	
CP-CAN074	
Próprio		
m²	
9,00	
982,34	
1.212,50	
10.912,50		
1.3			TAPUME							
1.3.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	156,31	78,49	96,88	15.143,31		
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						22.314,00	
2.1	CP-ADM001	Próprio	EQUIPE LOCAL (VIGIA, MESTRE DE OBRAS, APONTADOR, ENGENHEIRO JÚNIOR
(RESIDENTE))	%	100,00	180,78	223,14	22.314,00		
3			MURO						451.035,43	
3.1			BLOCOS							
3.1.1	96528	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	m²	49,60	127,92	157,89	7.831,34		
3.1.2	96543	SINAPI		KG	106,00	21,64	26,71	2.831,26		
3.1.3	96544	SINAPI		KG	8,00	20,01	24,70	197,60		
3.1.4	96545	SINAPI		KG	26,00	18,46	22,79	592,54		
3.1.5	96546	SINAPI		KG	107,00	16,35	20,18	2.159,26		
3.1.6	104920	SINAPI		KG	61,00	12,90	15,92	971,12		
3.1.7	CP-EST003	Próprio		m³	12,72	1.801,00	2.222,97	28.276,18		
3.2			VIGAS VF							
3.2.1	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	m²	67,20	116,85	144,23	9.692,26		
3.2.2	104916	SINAPI		KG	12,00	18,62	22,98	275,76		
3.2.3	104917	SINAPI		KG	253,00	17,75	21,91	5.543,23		
3.2.4	104918	SINAPI		KG	99,00	16,80	20,74	2.053,26		
3.2.5	104919	SINAPI		KG	362,00	15,14	18,69	6.765,78		
3.2.6	CP-EST003	Próprio		m³	11,20	1.801,00	2.222,97	24.897,26		

Objeto:

Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC

PARÂMETROS	SINAPI
Data-base	12/2024

Município: Rio Branco
Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde

BDI de Serviços:	-	23,43%

BDI Diferenciado:	-	17,72%

Data:

17/02/2025

Enc. Sociais sem desoneração:	115,79%

ANEXO 1 - ORÇAMENTO SINTÉTICO	

ITEM	
CÓDIGO	
FONTE	
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	
UND	
QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL	CUSTO TOTAL	
						S/ B.D.I	C/ B.D.I			
3.3			MURO DE ARRIMO E ESTACAS							
			ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE							
3.3.1	102279	SINAPI	E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE	m³	50,20	6,95	8,58	430,72		
			INTERFERÊNCIA. AF_02/2021							
			ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M							
3.3.2	102281	SINAPI	(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,	m³	187,09	5,88	7,26	1.358,27		
			LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021							
			ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M							
3.3.3	90095	SINAPI	(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,	m³	73,92	5,66	6,99	516,70		
			LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021							
			CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM							
3.3.4	100979	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	311,21	7,37	9,10	2.832,01		
			(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020							
3.3.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.407,07	2,44	3,01	7.245,28		
3.3.6	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	134,16	6,00	7,41	994,13		
3.3.7	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	134,16	27,45	33,88	4.545,34		
			ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO							
3.3.8	92915	SINAPI	VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -	KG	223,00	18,71	23,09	5.149,07		
			MONTAGEM. AF_06/2022							
3.3.9	100342	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	380,00	19,12	23,60	8.968,00		
3.3.10	100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	920,00	17,48	21,58	19.853,60		
3.3.11	100344	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	674,00	14,82	18,29	12.327,46		
3.3.12	100345	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	KG	2.178,82	11,88	14,66	31.941,50		
			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA							
3.3.13	96539	SINAPI	BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2	m²	369,35	124,74	153,97	56.868,82		
			UTILIZAÇÕES. AF_06/2017							
3.3.14	CP-EST003	Próprio	CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	m³	56,18	1.801,00	2.222,97	124.886,45		
			TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA -							
3.3.15	CP-MUR001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALACAO - REFERÊNCIA SINAPI 11/2020 COMPOSIÇÃO	M	63,28	20,34	25,11	1.588,96		
			83679							
3.3.16	CP-MUR002	Próprio	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 - REFERÊNCIA SINAPI
06/2021 COMPOSIÇÃO 73883/002	m³	36,88	454,54	561,04	20.691,16		
3.3.17	CP-MUR006	Próprio	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 - REFERÊNCIA SINAPI
10/2020 COMPOSIÇÃO 73881/003	m²	202,14	17,35	21,42	4.329,84		
3.3.18	102704	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	117,25	12,16	15,01	1.759,92		
			ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM							
3.3.19	CP-EST063	Próprio	25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ARMADURA) - REFERÊNCIA	M	128,00	106,20	131,08	16.778,24		
			SINAPI COMPOSIÇÃO 100896							
			ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM							
3.3.20	CP-EST030	Próprio	30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E EXCLUSIVE ARMADURA).	M	64,00	149,55	184,59	11.813,76		
			REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 100897							
3.3.21	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS
DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	40,00	16,82	20,76	830,40		
3.4			MURO ALVENARIA E PINTURA DE MUROS							

3.4.1

3.4.2

3.4.3	
103328

87878

CP-PIN033	
SINAPI

SINAPI

Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
PINTURA CAIACAO PAREDES EM 3 DEMAOS - REFERÊNCIA SBC COMPOSIÇÃO
180142	
m²
m² m²	
97,38

400,54

400,54	
89,34

5,45

19,83	
110,27

6,73

24,48	
10.738,09

2.695,63

9.805,22		

TOTAL COM BDI:				
427.041,69
527.095,95	
O VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO É:	
QUINHENTOS E VINTE SETE MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	

Rio Branco - Acre, 17 de fevereiro de 2025
Revisão do Orçamento - REV 03 (FEV-2025)

IVO WICIUK JÚNIOR

ENGENHEIRO CIVIL - CREA RNP 10043753-2, 8787D-AC

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA -GERÊNCIA DE INSTALAÇÕES - GEINS

Objeto:	Implantação de Muros de Arrimo da Sede do TJ-AC
Município: Rio Branco
Endereço: Rua Tribunal de Justiça, s/n, Via Verde
Data:	17/02/2025
ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO	

ITEM	
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	
UN	
DESCRIÇÃO	CÁLCULO PARCIAL	QUANT. TOTAL	
						
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO					
1.1	PLACAS					
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		uma placa de 1,50m x 2,00m	3,00	3,00	
1.2	INSTALAÇÕES INICIAIS E CANTEIROS					
1.2.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 89957	UN	necessário para execução da obra	1,00	1,00	
1.2.2	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REFERÊNCIA SINAPI 12/203 - COMPOSIÇÃO 93582	m²	necessário para execução da obra	12,00	12,00	
1.2.3	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - REFERÊNCIA SINAPI 12/203 - COMPOSIÇÃO 93583	m²	necessário para execução da obra	10,50	10,50	
1.2.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 - COMPOSIÇÃO 93584	m²	necessário para execução da obra	9,00	9,00	
1.2.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 - COMPOSIÇÃO 93210	m²	necessário para execução da obra	12,00	12,00	
1.2.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO - REFERÊNCIA SINAPI 12/2023 - COMPOSIÇÃO 93212	m²	necessário para execução da obra	9,00	9,00	
1.3	TAPUME					
1.3.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	71,05 m x 2,20m	156,31	156,31	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
2.1	EQUIPE LOCAL (VIGIA, MESTRE DE OBRAS, APONTADOR, ENGENHEIRO JÚNIOR (RESIDENTE))	%	02 meses de obra	100,00	100,00	
3	MURO					
3.1	BLOCOS					
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m²	Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	49,60	49,60	
3.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	106,00	106,00	
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	8,00	8,00	
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	26,00	26,00	
3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	107,00	107,00	
3.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	61,00	61,00	
3.1.7	CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	m³	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	12,72	12,72	
3.2	VIGAS VF					
3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	67,20	67,20	
3.2.2	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	12,00	12,00	
3.2.3	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	253,00	253,00	
3.2.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	99,00	99,00	
3.2.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	362,00	362,00	
3.2.6	CONCRETAGEM FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - REFERÊNCIA SINAPI COMPOSIÇÃO 96558	m³	
Ver memória específica - (Estrutura de Concreto Armado - Estrutura)	11,20	11,20	
3.3	MURO DE ARRIMO E ESTACAS					
3.3.1

3.3.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³ m³	Ver memória específica - (Muro de Arrimo)

Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	50,20

187,09	50,20

187,09	
3.3.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	
Ver memória específica - (Muro de Arrimo)	73,92	73,92